Утверждаю:

Заведующий МБДОУ

«Таеженский детский сад»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Ю.Прокопьева

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017г

**Инструкция**

**о мерах пожарной безопасности в здании образовательного учреждения и на прилегающей территории.**

**1. Общие положения**

1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03), утв. приказом МЧС России от 18.06.2003 № 313, и является обязательной для исполнения всеми работниками дошкольного образовательного учреждения (далее - ДОУ).
2. Работники ДОУ допускаются к работе только после прохождения вводного противопожарного инструктажа и первичного инструктажа на рабочем месте, а при изменении специфики работы - внепланового инструктажа в соответствии с по­рядком, установленным руководителем.
3. Вводный противопожарный инструктаж проводится в установленные сро­ки и регистрируется в Журнале регистрации вводного противопожарного инструк­тажа.
4. Лица, виновные в нарушении инструкции о мерах пожарной безопасности, несут дисциплинарную, административную, уголовную и иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5. Контроль соблюдения требований настоящей инструкции возлагается на ответственного за пожарную безопасность.

**2. Содержание территории, зданий ипомещений**

1. Перед началом учебного года ДОУ принимается соответствующей комис­сией, в состав которой входит представитель государственного пожарного надзора.
2. Территорию ДОУ необходимо содержать в чистоте. Отходы горючих мате­риалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить.
3. Дороги, проезды и подъезды к пожарным водоисточникам, а также досту­пы к пожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда свободными.
4. Разведение костров, сжигание мусора и устройство открытых кухонных очагов на территории ДОУ не допускается.
5. Все проходы, эвакуационные пути и выходы из здания должны быть сво­бодными.
6. В групповых помещениях следует размещать только необходимые для обеспечения воспитательно-образовательного процесса предметы и приспособле­ния.
7. Приборы, принадлежности и пособия, размещенные в групповых помеще­ниях или специально выделенных для этих целей помещениях, должны храниться в шкафах, на стеллажах или на стационарно установленных стойках.
8. По окончании занятий работники ДОУ должны тщательно осмотреть по­мещения, устранить выявленные недостатки, обесточить электросеть и закрыть помещения на ключ.
9. В здании ДОУ запрещается:
* производить перепланировку помещений с отступлением от требований строительных норм и правил;
* использовать для отделки стен и потолков путей эвакуации (рекреаций, лест­ничных клеток, фойе, вестибюлей, коридоров и т. п.) горючие материалы;
* устанавливать решетки, жалюзи и подобные им несъемные солнцезащитные, декоративные и архитектурные устройства на окнах помещений, связанных с пребыванием людей, а также лестничных клеток, коридоров, холлов и вести­бюлей;
* снимать дверные полотна в проемах, соединяющих коридоры с лестничными клетками;
* забивать двери эвакуационных выходов;
* применять для отопления помещений нестандартные (самодельные) нагрева­тельные приборы;
* использовать электроплитки, кипятильники, электрочайники, газовые плиты и т. п. для приготовления пищи (за исключением специально оборудованных помещений);
* устанавливать зеркала и устраивать ложные двери на путях эвакуации;
* проводить огневые, электросварочные и другие виды пожароопасных работ в зданиях при наличии в них людей;
* обертывать электрические лампы бумагой, материей и другими горючими материалами;
* применять для освещения свечи, керосиновые лампы и фонари;
* производить уборку помещений, очистку деталей и оборудования с примене­нием легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
* производить отогревание труб систем отопления, водоснабжения, канализации и т. п. с применением открытого огня;
* хранить на рабочих местах и в шкафах, а также оставлять в карманах спецодеж­ды использованные обтирочные материалы;
* оставлять без присмотра включенные в сеть радиоприемники, телевизоры и другие электроприборы.
1. **Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха**
	1. Перед началом отопительного сезона все приборы и системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха ДОУ должны быть проверены и отремон­тированы, а обслуживающий их персонал должен пройти противопожарный инструк­таж.
	2. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха за­прещается
* отключать огнезадерживающие устройства;
* выжигать скопившиеся в воздуховодах и зонтах жировые отложения и другие горючие вещества;
* закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки.
1. **Электроустановки**
	1. Электрические сети и электрооборудование, используемое в ДОУ, а также правила их эксплуатации должны отвечать требованиям действующих правил устройства электроустановок, правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.
	2. Соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей должны быть выполнены с помощью опрессовки, пайки или специальных зажимов.
	3. Переносные светильники должны быть оборудованы защитными стеклян­ными колпаками и металлическими сетками и подключаться от ответвительных коробок со штепсельными розетками.
	4. Электродвигатели должны регулярно очищаться от пыли.
	5. При эксплуатации электроустановок запрещается:
* использовать кабели и провода с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
* оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолирован­ными концами;
* пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, выключателями и другими неисправными электрическими приборами;
* применять для прокладки электросетей радио- и телефонные провода.
	1. Все неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение и короткое замыкание, должны быть немедленно устранены.
	2. На случай отключения электроэнергии на посту дежурного (сторожа) долж­ны храниться электрические фонари. Ответственность за их хранение и поддержа­ние в рабочем состоянии возлагается на зам. зав. по АХЧ.
1. **Противопожарное водоснабжение**
	1. Внутренние пожарные краны ДОУ должны регулярно проходить техническое обслуживание и проверяться комиссией на работоспособность путем пуска воды.
	2. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть оборудованы рукавами и стволами и помещены в запломбированные шкафы. На дверце каждого шкафа пожарного крана должны быть указаны: буквенный индекс пожарного крана; порядковый номер пожарного крана; номер телефона ближайшей пожарной части.
	3. Пожарные рукава должны быть сухими, хорошо скатанными и присоеди­ненными к кранам и стволам. Один раз в год необходимо производить их проверку путем пуска воды под давлением.
	4. В случае проведения ремонтных работ или отключения участков водопро­водной сети, выхода из строя насосных станций, утечки воды из пожарных водоемов и резервуаров следует немедленно уведомить об этом пожарную охрану.
	5. Крышки люков пожарных резервуаров и колодцев подземных гидрантов должны находиться в закрытом состоянии и своевременно очищаться от грязи, льда и снега.
2. **Установки пожарной автоматики**
	1. Установки пожарной автоматики ДОУ должны эксплуатироваться в авто­матическом режиме и круглосуточно находиться в рабочем состоянии.
	2. В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту установок, проведение которых связано с их отключением, администрация ДОУ должна обеспечить пожарную безопасность защищаемых установками помещений и известить об этом пожарную охрану.
	3. При эксплуатации установок пожарной автоматики не допускается:
* загромождать подходы к контрольно-сигнальным устройствам и приборам;
* складировать материалы на расстоянии менее 0,9 м до оросителей и 0,6 м до извещателей;
* наносить на извещатели краску, побелку, штукатурку и другие защитные по­крытия.
1. **Первичные средства пожаротушения**
	1. ДОУ оснащается первичными средствами пожаротушения независимо от оборудования здания и помещений установками пожаротушения и пожарными кранами. Ответственность за обеспечение ДОУ первичными средствами пожаро­тушения, их техническое состояние и своевременную перезарядку возлагается на зам. зав. по АХР.
	2. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исклю­чено попадание на них прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, а также непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.
	3. Ручные огнетушители размещаются путем:
* навески на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от пола до нижнего торца огнетушителя;
* установки в пожарные шкафы совместно с пожарными кранами, в специ­альные тумбы или пожарные стенды.
	1. На период перезарядки и технического обслуживания огнетушителей, связанного с их ремонтом, на их место должны быть установлены огнетушители из резервного фонда.
	2. При эксплуатации и техническом обслуживании огнетушителей следует руководствоваться требованиями, изложенными в прилагаемых к ним паспортах заводов-производителей, и утвержденными в установленном порядке регламента­ми технического обслуживания огнетушителей каждого вида.
	3. Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожаров, запрещается.
1. **Требования пожарной безопасности при проведении культурно- массовых мероприятий**
	1. Перед началом культурно-массовых мероприятий ответственный за по­жарную безопасность должен тщательно проверить все помещения, эвакуационные выходы и пути на соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и исправном состоянии первичных средств пожаротушения, связи и пожарной сигнализации. Все выявленные недостатки необходимо устранить до начала мероприятия.
	2. На время проведения культурно-массовых мероприятий должно быть ор­ганизовано дежурство работников образовательного учреждения.
	3. Во время проведения культурно-массового мероприятия с детьми должны неотлучно находиться дежурный администратор, воспитатели, с которыми пред­варительно проведен целевой противопожарный инструктаж.
	4. Этажи и помещения, где проводятся культурно-массовые мероприятия, должны иметь не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов, обозна­ченных световыми указателями с надписью "Выход" белого цвета на зеленом фоне, подключенными к сети аварийного или эвакуационного освещения здания.
	5. Количество присутствующих в помещении детей и взрослых при проведе­нии массового мероприятия определяется из расчета 0,75 кв. м на одного человека, а при проведении танцевальных вечеров, спортивных праздников и т. п. - из рас­чета 1,5 кв. м на человека.
	6. В помещениях, используемых для проведения культурно-массовых меро­приятий, запрещается:
* использовать ставни на окнах для затемнения помещения;
* оклеивать стены и потолки обоями;
* применять горючие материалы, не обработанные огнезащитными составами, для акустической отделки стен и потолков;
* хранить бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
* хранить имущество, инвентарь и другие предметы, вещества и материалы под сценой, а также в подвалах, расположенных под помещениями;
* устанавливать на дверях эвакуационных выходов замки и трудно открываю­щиеся запоры;
* устанавливать на окнах глухие решетки.

8.7 Все сгораемые декорации, сценическое оформление, а также драпировка, используемые на окнах и дверях, должны подвергаться обработке огнезащитными составами с составлением акта в двух экземплярах, один из которых хранится в ДОУ.

**9. Порядок действий в случае возникновения пожара**

* 1. В случае возникновения пожара действия работников ДОУ и привлекаемых к тушению пожара лиц в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности детей, их эвакуацию и спасение.
	2. Каждый работник, обнаруживший пожар или его признаки (задымление, запах горения или тления различных материалов, повышение температуры и т. п.), обязан:
* немедленно сообщить об этом по телефону "01";
* задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации детей из здания в безопасное место со­гласно плану эвакуации;
* отключить подачу электроэнергии в здание ДОУ;
* приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения.
	1. Все сотрудники ДОУ должны быть ознакомлены с планом действий адми­нистрации и персонала в случае возникновения пожара, знать и четко выполнять свои обязанности.

***Нормативные документы***

*Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"*

*Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (с изм. и доп.)*

*Постановление Правительства РФ от 29.12.2007 № 972 «О федеральной целевой программе "Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года"» (с изм. и доп.)*

*Приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"» (с изм. и доп.)*

*Приказ МЧС России от 18.06.2003 № 313 "Об утверждении Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)"*

*Приказ Гособразования СССР от 04.07.1989 № 541 «"О введении в действие Правил пожарной безопасности" (вместе с Правилами пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреж­дений ППБ-101-89)» (с изм. и доп.)*